**Oprava venkovního pískovcového schodiště.**

Je nutné, aby uchazeč osobně provedl přeměření schodů a jejich obhlídku.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiál** | **Množství** | **Cena za jednotku bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** | **Cena celkem s DPH** |
| Demontáž stávajícího schodiště | 16 schodů x 6,6 m |  |  |  |
| Demontáž podesty  | 6,6 m x 1,5 m |  |  |  |
| Likvidace suti | 10 m3 |  |  |  |
| Vysprávka podkladu schodiště + vybetonování | 47 m2 |  |  |  |
| Revize a vyspravení základu a hydroizolace | 47 m2 |  |  |  |
| Repasování schodů, oprava rozbitých míst | 86,2 bm |  |  |  |
| Výroba nových schodů (tři stupně) | 3 x 6,6 bm |  |  |  |
| Montáž schodů | 16 schodů x 6,6 m |  |  |  |
| Dodávka žulové dlažby tl. 3cm na podestu | 10 m2 |  |  |  |
| Montáž podesty  | 10 m2 |  |  |  |
| Montáž dlažby na podestě | 10 m2 |  |  |  |
| Sokl tvaru sárka  | 16,5 bm |  |  |  |
| Montáž soklu | 16,5 bm |  |  |  |
| Spojovací materiál | 3 m3 |  |  |  |
| Ostatní práce s tím spojené (doprava, zaměření, výkresová dokumentace apod.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem** | **-** | **-** |  |  |